Háskóli Íslands Haust 1999 Verkfræðideild Rafmagns- og tölvuverkfræðiskor

08.31.32 Mælitækni I

Dæmablað 5

Skilafrestur til 18. október 1999 kl. 13:15

Heimadæmi:

1. (15) Nota skal PSPICE til að skoða heilbylgjuafriðun. Í rásinni hér að neðan er R_s = 890.7 Ω og R_m = 1 kΩ og innmerkið 50 Hz sínusbylgja með útslag 10 V. Teikna skal innspennuna og spennuna sem snúðspólumælirinn mælir sem fall af tíma.

Í PSPICE er díóða táknuð með D þ.a.

D1 2 1 DStandard með .MODEL DStandard D IS=1.7619E-15

2. (10) Þörf er á aðgerðamagnararás til að mæla spennu sem er að hámarki 10 mV.

Inngangsstraumur aðgerðamagnarans er 0.2 μA, og mæliverkið tekur I_m = 100 μA við fullt útslag og R_m = 10 kΩ. Velja skal heppileg gildi á R_3 og R_4.

3. (10) Heilbylgjuafriðunarrásin á myndinni hér að neðan hefur mæliverk sem tekur 500 μA við fullt útslag og R_m = 460 Ω með R_3 = 450 Ω. Ákvarða virkt gildi innspennu sem gefur fullt útslag á mælinn.

4. (10) Reikna mestu skekkju fyrir stafrænan spennumæli sem hefur uppgefna nákvæmni ±(0.1 % rdg + 1 d), þegar mæld eru 1.490 V.

5. (10) DC straummælir samanstendur af Ayrton affalli samsíðatengdu snúðspólumæli með 1.2 kΩ spóluviðnámi og tekur 100 μA á fullu sviði. Ayrton affallið er gert úr fjórum raðtengdum 0.1 Ω viðnámum. Reikna mælisvið fyrir hverja stillingu á affallinu.