Háskóli Íslands Haust 1999 Verkfræðideild Rafmagns- og tölvuverkfræðiskor

08.31.32 Mælitækni I

Dæmablað 7

Skilafrestur til 15. nóvember 1999 kl. 13:15

Heimadæmi:

1. (10) Deyfiliðurinn á myndinni hefur R_1 = 10 kΩ, R_2 = 135 kΩ, R_3 = 5 kΩ, R_4 = 10 kΩ, R_5 = 5 kΩ, R_6 = 10 kΩ, V_{CC} = ±12 V og V_i = 10 V. Ákvarða skal stillanlegt svið útslags púlsaðs útmerkis, og dc hliðrun spennusviðs.

2. (10) DC spennureglirinn á myndinni hefur E = 15 V, R_1 = 200 Ω, R_L = 2000 Ω og D_1 hefur V_z = 7 V og Z_z = 5 Ω. Finnið álagshrif fyrir spennureglinn. (Próf desember 1997)

3. (10) Ræsir teljara lítur út eins og myndin sýnir

Hvaða niðurstöðu ætti teljarinn að gefa ef spennumerkið hér að neðan er sett á inngang hans ? (Ath. þetta er eitt samfellt merki).

sin(2πf_1t_1) V fyrir t_1 = 0 − 30 s og f_1 = 0.2 Hz 2 sin(2πf_2t_2 − π/2) V fyrir t_2 = 30 − 60 s og f_2 = 3/40 Hz (2 + sin(2πf_3t_3)) V fyrir t_3 = 60 − 90 s og f_3 = 3/20 Hz (1 + sin(2πf_4t_4 − π/2)) V fyrir t_4 = 90 − 120 s og f_4 = 1/12 Hz

(Próf desember 1998)

4. (15) Wein brúarsveifluvakinn á myndinni sveiflar (er í "jafnvægi") þegar V^+ er í fasa við V_o. Leiðið út jafnvægisskilyrðin, þ.e. sveifluskilyrðin fyrir brúna. Ef R_1 og R_2 eru að breytast frá 500 Ω til 5 kΩ og C_1 = C_2 = 300 nF, finnið hámarks- og lágmarks- sveiflutíðnir.

(Próf desember 1997)