Háskóli Íslands Vor 2001 Verkfræðideild Rafmagns- og tölvuverkfræðiskor

08.31.01 Greining Rása

Dæmablað 8

Skilafrestur til 1. mars 2001 kl. 15:00

Heimadæmi:

1. (10) Straumur um 0.4 H spólu er núll ef t < 0 og 3t exp(−0.1t) A ef t > 0. Hvenær er aflið til spólunnar í hámarki ? Hvenær er orkan sem geymd er í spólunni í hámarki ? 2. (10) Tegra f(t) = tu(t − 3)u(5 − t) yfir bilið -5 til t_o þar sem 4 < t_o < 5. Teikna f(t).

3. Finna gagnspanið og spennuna sem spanast í bakvafinu, v_2. Innmerkið er gefið v_s = 10 sin(10t).

4. (15) Finna spennuna v_1.

(a) Reikna á blaði. Sýna útreikninga. (b) Nota PSPICE. Skila útprentun.

5. (10) Nota skal PSPICE til að finna rms gildi og fasahorn i_1 og i_2 í rásinni hér að neðan þegar v_g = 141.42 cos(10t) V. Einnig skal sýna að inngangsaflið sé jafnstórt aflinu sem eyðist.

Fyrir par tengdra spóla

er notað L1 7 6 5 L2 9 10 20 K1 L1 L2 0.8 Tímadæmi: 18.4, 18.9, 18.30, 18.34 í DeCarlo og Lin