Háskóli Íslands Haust 1999 Verkfræðideild Rafmagns- og tölvuverkfræðiskor

08.31.32 Mælitækni I

Dæmablað 4

Skilafrestur til 4. október 1999 kl. 13:15

Heimadæmi:

1. (10) Viðnám er mælt með straummæli og spennumæli eins og sýnt er á myndinni.

Mældur straumur er 0.5 A og spennan er mæld 500 V. Straummælirinn hefur innra viðnám R_a = 8 Ω og spennumælirinn hefur á 1000 V sviði næmni 10 kΩ/V. Reikna R.

2. (15) Brúin á myndinni að neðan er í jafnvægi. R_1 = 2 kΩ, R_2 = 10 kΩ, R_3 = 1 kΩ, C_1 = 1 μF og ω = 3000 rad/s. Finnið R_x og L_x. (Próf desember 1998)

3. (10) Finna viðnámsgildið R í viðnámsrásinni hér að neðan. (Próf Greining rása ágúst 1999)

4. (10) Wheatstone brú notar 12 V rafhlöðu fyrir örvun og hefur eftirfarandi viðnámsgildi: R_1 = 1.5 kΩ, R_2 = 1.2 kΩ, R_3 = 3 kΩ, R_4 = 3.6 kΩ, og R_5 = 1 kΩ. Hver er straumurinn um straummælinn ?