Háskóli Íslands Haust 1999 Verkfræðideild Rafmagns- og tölvuverkfræðiskor

08.31.32 Mælitækni I

Dæmablað 8

Skilafrestur til 29. nóvember 1999 kl. 13:15

Heimadæmi:

1. (15) Leiðið út tíðni sínussveiflunnar í rásinni hér að neðan. Gerið ráð fyrir að R_1 = R_2 = R og C_1 = C_2 = C. (Próf desember 1998)

2. (10) Einfaldi spennureglirinn hér að neðan hefur E = 18 V R_1 = 180 Ω, R_L = 3 kΩ og D_1 hefur V_z = 7.5 V og Z_z = 6 Ω. Reikna lindarhrif og álagshrif reglisins.

3. (15) Spennureglirinn hér að neðan hefur R_1 = 470 Ω, V_z = 9 V og Z_z = 5 V. Spnnan frá spennugjafa er 19 V þegar I_L = 0 og 18 V þegar I_L = 32 mA. Reikna skal lindarhrif og álagshrif fyrir reglinn. Einnig skal ákvarða línureglun og álagsreglun.

4. (10) Tveir þéttar (C_1 = C_2 = 100 pF), og tvær spólur (L_1 = L_2 = 100 μH) skal nota í Hartley og Colpitt sveiflurásir. Ákvarða sveiflutíðnina í hvoru tilfelli.