Mælitækni I:

Framsetning mæliniðurstaðna

Viðauki A

Jón Tómas Guðmundsson tumi@hi.is

11. október 1999

1

Skýrslugerð

Skýrslu eða rannsóknargrein er gjarnan skipt í nokkra kafla. Útdráttur Stutt, hnitmiðuð lýsing á því hvað gert var og hvað var uppgötvað og helstu niðurstöður dregnar saman 1. Inngangur Samantekt á undirstöðuefni, yfirlit yfir ritverk á sviðinu og farið stuttlega yfir hvað búið er að gera af tengdum og svipuðum rannsóknum. Þá er hér farið yfir tilgang og/eða markmið með tilrauninni 2. Framkvæmd tilraunar Hér er lýst hvað gert var, lýst búnaði og hvernig hann var notaður, hvernig mælingar voru framkvæmdar og hvernig afleiddar stærðir voru fundnar út frá mældum stærðum. Hér er þess getið ef eitthvað óvenjulegt gerðist.

2

Skýrslugerð

3. Niðurstöður tilraunar Hér eru birt mæligögn, einfaldir útreikningar og því lýst í orðum hvað var mælt. Hér eru gröf og töflur yfir mældar stærðir og innihaldi þeirra lýst með orðum. 4. Umræða Útlistun á hvað niðurstöðurnar þýða. Þær eru þá gjarnan bornar saman við aðrar mæliniðurstöður eða fræðilega reiknaðar stærðir. Hér er svarað spurningum á vinnuseðlum og þær felldar inn í textann. 5. Niðurstöður/Samantekt Tekið saman hvað niðurstöðurnar merkja og hvað lærst hefur

3

Framsetning á grafi

4

Framsetning á grafi

• Mæld gildi eru sýnd með táknum

• Líkan er sýnt með línu, heilli eða brotinni

5

Framsetning á grafi - Gnuplot

Segið fyrst >gnuplot og ritið síðan eftirfarandi:

set lmargin 1 set size 0.45,0.6 set xr [0:17] set yr [0.1 :10] set xlabel ’1000/T [K]’ set ylabel ’sigma [1/(Ohm cm)]’ set log y set term x11 p "gogn" u (1000/$1):(1/$5/100) title ’x34’ rep set output ’graf.eps’ set term post eps rep sem les úr skránni gogn

294.8 0.01382 -0.02032 3.072e+17 0.001527 133.1 292.8 0.08467 -0.02068 3.019e+17 0.00153 135.2 277.3 0.1721 -0.02229 2.8e+17 0.001561 142.8 257.8 0.1744 -0.02441 2.557e+17 0.001626 150.1 219.9 0.1911 -0.0304 2.053e+17 0.001852 164.1 217.9 0.1892 -0.03097 2.015e+17 0.001868 165.8 213.0 0.1737 -0.03196 1.953e+17 0.001911 167.3 187.6 0.1314 -0.0393 1.588e+17 0.002216 177.3 127.6 0.1964 -0.08094 7.713e+16 0.004582 176.7 101.2 0.2024 -0.1362 4.583e+16 0.008907 152.9 89.4 0.1357 -0.1766 3.534e+16 0.01338 132.0 81.11 0.1878 -0.2114 2.953e+16 0.01863 113.5 77.38 0.1913 -0.2269 2.751e+16 0.02185 103.9

6

Framsetning á grafi

7

Framsetning í töflu

Table 1: Dæmigerðar kennistærðir rafgass í hefðbundinni rýmdarafhleðslu og flatri spanafhleðslu.

Rýmdarafhleðsla Spanafhleðsla Þrýstingur [mTorr] 10 – 1000 0.5 –50 Afl [W] 50 – 2000 100 – 5000 Driftíðni [MHz] 0.05 – 13.56 0 – 2450 Rafeindaþéttleiki [cm−3] 109 − 1010 1010 − 1012 Rafeindahitastig [eV] 1 – 5 2 –7 Orka jóna [V] 200 – 1000 < 100

\begin{table} \caption{Dæmigerðar kennistærðir rafgass í hefðbundinni rýmdarafhleðslu og flatri spanafhleðslu.} \vspace*{0.3 cm}

\centering \label{reccoeff} \begin{tabular}{lll} \hline \hline \multicolumn{1}{c }{} & \multicolumn{1}{c }{Rýmdarafhleðsla} & \multicolumn{1}{c }{Spanafhleðsla} \\ \hline Þrýstingur [mTorr] & 10 -- 1000 & 0.5 --50 \\ Afl [W] & 50 -- 2000 & 100 -- 5000 \\ Driftíðni [MHz] & 0.05 -- 13.56 & 0 -- 2450 \\ Rafeindaþéttleiki [cm$^{-3}$] & $10^9 - 10^{10}$ & $10^{10} - 10^{12}$ \\ Rafeindahitastig [eV] & 1 -- 5 & 2 --7 \\ Orka jóna [V] & 200 -- 1000 & $< 100$ \\ \hline \hline

\end{tabular} \end{table}

8